****************************************************************************

     README.TXT for Serial Touch Panel Driver  Windows9x/Me/NT4.0/2000/XP

     Copyright(C) 2002-2005 Fujitsu Component Ltd.  All rights reserved.

****************************************************************************

目次

   1.  ドライバのインストール
     1.1 タッチパネルの接続
     1.2 Non Plug and Play タッチパネルドライバのインストール
     1.3 Plug and Play タッチパネルドライバのインストール
     1.4 Non Plug and Play タッチパネルのポート設定の方法
   2.  ドライバのアンインストール
   3.  インストーラ初期値データ作成方法(Non Plug and Play タッチパネルドライバ用)
   4.  タッチパネルドライバ使用上の注意

----------------------------------------------------------------------------

1.  ドライバのインストール
　
  当社タッチパネルは、Non Plug and Play と Plug and Playの2種類のタイプがあります。
　タッチパネルドライバをご使用する際は、下記のインストール方法の内で、ご使用される
　タッチパネルとWindowsのバージョンが一致したものを選択してドライバをインストール
　してください。

1.1 タッチパネルの接続

  PC電源オフの状態で、シリアルポートにタッチパネルを接続します。接続後、PC電源を
　オンします。

1.2 Non Plug and Play タッチパネルドライバのインストール

[Windows95の場合]
(1)「スタート」ボタンをクリックし「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
(2)「システム」アイコンをダブルクリックして「システムのプロパティ」を開きます。
(3)「デバイスマネージャ」タブをクリックして開きます。
(4) ポート(COM/LPT)をクリックしてシステムに搭載されているポートを表示させます。
(5) タッチパネルを接続する通信ポートをダブルクリックして開きます。
(6) デバイスの使用で「このハードウェアをプロファイルで使用不可にする」をチェックします。
(7)「ＯＫ」をクリックしシステムを再起動します。
(8) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(9) Setup.exeを実行します
(10)「1,Non Plug and Play Device」を選択します。
(11)「OK」ボタンをクリックします。
(12)「プライマリのインストール」を選択します。
(13)「OK」ボタンをクリックします。
     (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
(14) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
(15) ポート設定画面が表示されます。COMの初期設定はCOM1,I/Oアドレス＝0x3f8,IRQ＝4で
　　 設定されています。変更の必要がない場合はそのまま「ＯＫ」をクリックします。変更
     の必要がある場合は「1.4 ポート設定の方法」を行なってから、｢ＯＫ｣をクリックします。
(16) システムを再起動します。

[Windows98/Meの場合]
(1)「スタート」ボタンをクリックし「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
(2)「システム」アイコンをダブルクリックして「システムのプロパティ」を開きます。
(3)「デバイスマネージャ」タブをクリックして開きます。
(4) ポート(COM/LPT)をクリックしてシステムに搭載されているポートを表示させます。
(5) タッチパネルを接続する通信ポートをダブルクリックして開きます。
(6) デバイスの使用で｢このハードウェアをプロファイルで使用不可にする｣をチェックします。
(7)「ＯＫ」をクリックしシステムを再起動します。
(8) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(9) Setup.exeを実行します。
(10)「1,Non Plug and Play Device」を選択します。
(11)「OK」ボタンをクリックします。
(12)「デバイスドライバ(推奨)」を選択します。
(13)「OK」ボタンをクリックします。
(14)「プライマリのインストール」を選択します。
(15)「OK」ボタンをクリックします。
     (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
(16) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
(17) ポート設定画面が表示されます。COMの初期設定はCOM1,I/Oアドレス＝0x3f8,IRQ＝4で
     設定されています。変更の必要がない場合はそのまま「ＯＫ」をクリックします。変更
     の必要がある場合は「1.4 ポート設定の方法」を行なってから、｢ＯＫ｣をクリックします。
(18) システムを再起動します。

[WindowsNT4.0の場合]
(1) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(2) Setup.exeを実行します。
(3)「デバイスドライバ(推奨)」を選択します。
(4)「OK」ボタンをクリックします。
(5)「プライマリのインストール」を選択します。
(6)「OK」ボタンをクリックします。
    (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
(7) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
(8) ポート設定画面が表示されます。COMの初期設定はCOM1,I/Oアドレス＝0x3f8,IRQ＝4で
　　設定されています。変更の必要がない場合はそのまま「ＯＫ」をクリックします。変更
　　の必要がある場合は「1.4 ポート設定の方法」を行なってから、｢ＯＫ｣をクリックします。
(9) システムを再起動します。 

[Windows2000/XPの場合]
(1) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(2) Setup.exeを実行します。
(3)「1,Non Plug and Play Device」を選択します。
(4)「OK」ボタンをクリックします。
    (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
(5) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
(6) ポート設定画面が表示されます。COMの初期設定はCOM1で設定されています。変更の必要
　　がない場合はそのまま「ＯＫ」をクリックします。変更の必要がある場合は「1.4 ポート
　　設定の方法」を行なってから、「ＯＫ」をクリックします。
(7) システムを再起動します。
  
  注意: ・Windows9x/Me/NT4.0のデュアルディスプレイ環境で、1枚面のタッチパネル用の
　　　　　ドライバ(プライマリ)と2枚面のタッチパネル用のドライバ(セカンダリ)と2つを
　　　　　同時にインストールする場合はWindows9x/Meでは手順(14)、WindowsNT4.0では
　　　　　手順(5)で「プライマリ、セカンダリのインストール」を選択します。
　　　　・Windows9x/Me/NT4.0のデュアルディスプレイ環境で、2枚面のタッチパネル用の
　　　　　ドライバ(セカンダリ)を追加インストールする場合はWindows9x/Meでは手順(14)、
　　　　　WindowsNT4.0では手順(5)で「セカンダリのインストール」を選択します。
　　　　・Windows9x/Me/NT4.0のセカンダリのCOMの初期設定はCOM2,I/Oアドレス＝0x2f8,
　　　　　IRQ＝3で設定されています。
        ・ご使用されるPCによっては、通信ポートを使用不可設定にすると、タッチパネル
　　　　　の通信も不可となる場合があります｡この場合は､(1)-(7)の設定を行わないでください。
　　　　・本ドライバを正しく動作させるためには、Internet Explorer4.0以上がインストール
　　　　　されていることが必要です。そのため、Internet Explorer4.0以上のインストール
　　　　　を行ってから、タッチパネルドライバをインストールしてください。
        ・ご使用される拡張シリアルボードによって、カーネルレベルのデバイスドライバは
　　　　　動作しない場合があります。この場合、アプリケーションレベルのユーザーモード
　　　　　ドライバをインストールする必要があります。そのため、デバイスドライバをアン
　　　　　インストール(｢2.ドライバのアンインストール｣の参照)を行ってから､以下の手順で
　　　　　Windows98/Me/NT4.0のデバイスドライバの代わりに､ユーザーモードドライバのイン
　　　　　ストールを行なってください。

[Windows98/Me(ユーザーモードドライバ)の場合]
(1) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(2) Setup.exeを実行します。
(3)「1,Non Plug and Play Device」を選択します。
(4)「OK」ボタンをクリックします。
(5)「ユーザーモードドライバ」を選択します。
(6)「OK」ボタンをクリックします。
    (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
(7) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
(8)ポート設定画面が表示されます。COMの初期設定はCOM1で設定されています。変更の必要
　 がない場合はそのまま「ＯＫ」をクリックします。変更の必要がある場合は「1.4 ポート
   設定の方法」を行なってから、「ＯＫ」をクリックします。
(9)システムを再起動します。

[WindowsNT4.0(ユーザーモードドライバ)の場合]
(1) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(2) Setup.exeを実行します。
(3)「ユーザーモードドライバ」を選択します。
(4)「OK」ボタンをクリックします。
    (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
(5) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
(6) ポート設定画面が表示されます。COMの初期設定はCOM1で設定されています。変更の必要
    がない場合はそのまま「ＯＫ」をクリックします。変更の必要がある場合は「1.4 ポート
    設定の方法」を行なってから、「ＯＫ」をクリックします。
(7)システムを再起動します。

1.3 Plug and Play タッチパネルドライバのインストール

[Windows95の場合]
(1) PC起動時に「不明なデバイス」が検出されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択します。
(4)「OK」ボタンをクリックします。
(5)「参照」ボタンをクリックします。
(6)「CDドライブ￥Disk3」を指定します。
(7)「OK」ボタンをクリックします。（インストールが始まります｡）
(8) システムを再起動します。

[Windows98の場合]
(1) PC起動時に「不明なデバイス」が検出されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(4) 検索方法を選択する画面で「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」
    を選択し、「次へ＞」ボタンをクリックします。
(5)「検索場所の指定」にチェックを付け、「CDドライブ￥Disk3」を指定します。
(6)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(7)「F&T Touch Panel Driver」が見つかります。
(8)「次へ＞」ボタンをクリックします。（インストールが始まります｡）
(9)「完了」ボタンをクリックします。
(10) システムを再起動します。

[WindowsMeの場合]
(1) PC起動時に「不明なデバイス」が検出されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(4)「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ＞」ボタン
    をクリックします。
(5) 検索方法を選択する画面で「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」
    を選択します。
(6)「検索場所の指定」にチェックを付け、「CDドライブ￥Disk3」を指定します。
(7)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(8)「F&T Touch Panel Driver」が見つかります。「次へ＞」ボタンをクリックします。
(9)「次へ＞」ボタンをクリックします。（インストールが始まります｡）
(10)「完了」ボタンをクリックします。
(11) システムを再起動します。

[Windows2000の場合]
(1) PC起動時に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(4) 検索方法を選択する画面で「このデバイスの既知のドライバを表示して､その一覧から選択する」
    を選択します。
(5)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(6)「ディスク使用」ボタンをクリックします。
(7)「参照」ボタンをクリックし、「CDドライブ￥Disk1」を指定します。
(8)「Fujitsu Touch Panel Driver (Windows2000/XP)」が見つかります。「次へ＞」
    ボタンをクリックします。
(9)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(10)「続行」ボタンをクリックします。（インストールが始まります｡）
(11)「完了」ボタンをクリックします。

[WindowsXPの場合]
(1) PC起動時に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択します。
(4)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(5) 検索方法を選択する画面で「検索しないで、インストールするドライバを選択する。」
    を選択します。
(6)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(7)「ディスク使用」ボタンをクリックします。
(8)「参照」ボタンをクリックし、「CDドライブ￥Disk1」を指定します。
(9)「Fujitsu Touch Panel Driver (Windows2000/XP)」が見つかります。「次へ＞」
    ボタンをクリックします。
(10)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(11)「続行」ボタンをクリックします。（インストールが始まります｡）
(12)「完了」ボタンをクリックします。

  注意: ・「CDドライブ￥Disk3」のCDドライブについては、ご使用されるPCのドライブ名
          を指定してください。例えば、CDドライブが「D:」に割当てられている場合は、
          「D:￥Disk3」を指定してください。
　　　　・本ドライバを正しく動作させるためには、Internet Explorer4.0以上がインストール
          されていることが必要です。そのため、Internet Explorer4.0以上のインストールを
          行ってから、タッチパネルドライバをインストールしてください。
  　　　・Windows2000/XPにおいて、自動で「標準シリアルマウス」が発見された場合、以下の
          手順を行ってください。
  　　　　(1) Setup.exeを実行します。
          (2)「2,Plug and Play Device」を選択します。
          (3)「OK」ボタンをクリックします。
              (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
          (4) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。

1.4 Non Plug and Play タッチパネルのポート設定の方法

[Windows9x/Me/NT4.0の場合]
(1) 接続されているポートのリストからCOM1を選択します。
(2)「削除<=」ボタンをクリックします。
(3) COM、I/O、IRQのエディットボックスに接続されているポートの設定値を入力します。
(4)「=>追加」ボタンをクリックします。

[Windows2000/XP、Windows98/Me/NT4.0(ユーザーモードドライバ)の場合]
(1) 接続されているポートのリストからCOM1を選択します。
(2)「削除<=」ボタンをクリックします。
(3) 接続されているCOMポートを選択します。
(4)「=>追加」ボタンをクリックします。

2. ドライバのアンインストール

(1)「スタート」ボタンをクリックし「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
(2)「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
(3) リスト上の「Fujitsu Touch Panel(Serial)」を選択します。
(4)「追加と削除」ボタンをクリックします。
(5) 削除確認のダイアログボックスが表示されます。「はい」をクリックするとドライバ
    がアンインストールされます。
(6) システムを再起動します。

　注意：・WindowsXPの場合、手順(2)で｢プログラムの追加と削除｣アイコンをダブルクリックします。
　　　　・手順(3)においてWindowsのバージョンによって以下の物を選択してください。
　　　　　     Windows9x/Me/NT4.0-Non Plug and Play-プライマリ
　　　　　　　　:「Fujitsu Touch Panel(Serial)」
               Windows9x/Me/NT4.0-Non Plug and Play-セカンダリ
               ・「Fujitsu Secondary Touch Panel(Serial)」
               Windows9x/Me/NT4.0-Plug and Play               
               ・「F&T Touch Panel Driver」
               Windows2000/XP-Non Plug and Play               
                :「Fujitsu Touch Panel Service (COMM)」
               Windows2000/XP-Plug and Play                   
                :「Fujitsu Touch Panel Driver (Windows2000/XP)」
               Windows98/Me/NT4.0-Non Plug and Play(ユーザーモードドライバ）
               ・「Fujitsu Touch Panel Service (COMM)」
　　　　・Windows9x/Me/NT4.0において、セカンダリがインストールされている場合はセカンダリ
          からアンインストールします。

3. インストーラ初期値データ作成方法(Non Plug and Play タッチパネルドライバ用)

  ドライバインストール後のタッチパネル動作の初期値は下記の通りです。

　　・Windows9x/Me/NT4.0の場合、プライマリのCOMの初期設定はCOM1,I/Oアドレス＝0x3f8,IRQ＝4
　　・Windows9x/Me/NT4.0の場合、セカンダリのCOMの初期設定はCOM2,I/Oアドレス＝0x2f8,IRQ＝3
　　・Windows2000/XP仝indows98/Me/NT4.0(ユーザーモードドライバ)の場合：COM1
    ・座標転送時間間隔：25(ms)
    ・サウンド機能を使用しない
　　・オペレートモード：ストリーム
　　・ダブルクリック使用可
　　・キーボードによる右クリック機能を使用しない
　　・タスクトレイにアイコンを表示しない
　　・位置補正
　　　　EEPROMを使用する
　　　　補正点数：9点
　　・マルチモニタ機能を使用しない

　インストール後の初期値を変更したい場合は以下の手順で初期値データを作成してください。
　初期値データを変更しない場合は、以下の手順は不要です。

(1) ドライバのインストールを行います。(項目1参照)
(2)「コントロールパネル」を開きます。
(3)「タッチパネル」アイコンをダブルクリックします。
(4) タッチパネル設定ツールが開き、初期値にしたい設定に変更します。
(5)「OK」ボタンを押してタッチパネル設定ツールを終了します。
(6)「スタート」ボタンをクリックし「ファイル名を指定して実行」を開きます。
(7) 名前の欄に「regedit」と入力します。
(8)「OK」ボタンを押して「レジストリエディタ」を開きます。
(9)「HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Fujitsu Takamisawa\Serial」を選択します。
(10) メニューバーの「レジストリ」をクリックします。
(11)「レジストリファイルの書き出し」を開きます。
(12) ファイル名の欄に「9xSetreg」と入力します。
(13) disk4フォルダに保存します。

　注意：・インストール方法は初期値データがない場合と同じ方法で行います。
　　　　・手順(9)においてWindowsのバージョンによって以下の物を選択してください。
　　　　　     Windows9x/Me    
　　　　　　    　:「HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Fujitsu Takamisawa\Serial」
               WindowsNT4.0    
                 :「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FidmousP
　　　　　　　　　　\Parameters」
               Windows2000/XP、Windows98/Me/NT4.0(ユーザーモードドライバ)
                 :「HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Fujitsu Takamisawa\FIDTSERV」
　　　　・手順(12)においてWindowsのバージョンによって以下の物を選択してください。
　　　　　     Windows9x/Me
                 :「9xSetreg」
               WindowsNT4.0
                 :「NTSetreg」
               Windows2000/XP、Windows98/Me/NT4.0(ユーザーモードドライバ)
               　:「Fidinst」
　　　　・手順(13)においてWindowsのバージョンによって以下のフォルダに保存してください。
　　　　　     Windows9x/Me/NT4.0
                 :「disk4」
               Windows2000/XP、Windows98/Me/NT4.0(ユーザーモードドライバ)
                 :「disk2」
　　　　・Windows9x/Me/NT4.0の場合､セカンダリの追加を行う場合の初期値データは作成できません。

4.  タッチパネルドライバ使用上の注意

・WindowsNT4.0では、タッチパネルドライバとシリアルマウスの併用はできません。

・WindowsNT4.0では、タッチパネルドライバインストール後、イベントログにエラーメッセージが表示
　されますが、本エラーはシリアルドライバが表示しているためタッチパネルの操作に影響はありませ
　ん。イベントログのエラー表示をさせたくない場合はユーザーモードドライバを使用してください。

・Windows2000/XP用Non Plug and Play タッチパネルドライバ、ユーザーモードドライバではログイン
　前や「Ctrl + Alt + Delete」後等のアプリケーションが動作しない状態ではタッチ操作が行うこと
　ができません。

・ご使用のPCによってWindows95,98,Me用 Plug and Play タッチパネルドライバはPS/2マウスを接続
　しない場合、タッチ操作が行えなくなることがあります。

・他のポインティングデバイスをPCに接続せずにWindows2000/XP用Non Plug and Play タッチパネル
　ドライバのみで使用する場合、マウスカーソルが表示されない事があります。その場合マウスカー
　ソルを表示させるためには、以下の手順を行ってください。もしくは、Plug and Play タッチパネル
　ドライバをご使用ください。

(1)「コントロールパネル」を開きます。
(2)「ユーザー補助のオプション」アイコンをダブルクリックします。
(3)「マウス」タグを選択します。
(4)「マウス キー機能を使う」にチェックを付けます。
(5)「OK」または「適用(Apply)」ボタンを押します。

・Plug and Playドライバはそれぞれのポートにインストールが必要です。そのため、インストール後
　にポートを変更した時にPlug and Playタッチパネルドライバが動作しなくなる場合があります。
　その場合はそのポートでもう一度ドライバのインストールを行ってください。

・デバイスを接続するポート（Serialコネクタ）を変更する場合は、PCの電源をOFFにした状態で行って
　ください。Plug and Playデバイスはインストールを行った直後に、PCの電源がONのままポートを付け
　替えるとシステムに不具合が発生する場合があります。

・WindowsXPで複数ユーザーがログインしているときはアンインストールを行わないでください。

・Windows95/98/Meで間違えてWindowsNT用Non Plug and Play タッチパネルドライバをインストールして
　しまった場合、以下の手順でアンインストールしてください。それ以外の場合は「アプリケーションの
　追加と削除」でアンインストールを行ってください。

(1)「スタート」ボタンをクリックし「ファイル名を指定して実行」を開きます。
(2) 名前の欄に「Fidmouu.exe DelFileP」と入力します。
(3)「OK」ボタンを押してアンインストーラーを実行します。
(4) システムを再起動します。

　注意：手順(2)においてWindowsNT用Non Plug and Playのセカンダリドライバをインストールした場合、
　　　「Fidmouu.exe DelFileS」と入力してください。

