;************************************************************************************
;
;       タッチパネルドライバ設定方法 (Windows3.1用)
;
;             Fidmour.drv , Fidmouse.ini
;
;       All rights reserved, Copyright(C)
;       Fujitsu Takamisawa Component Ltd. 1995-2001
;************************************************************************************
本製品は、Fidmouse.iniのパラメータ記述を変更することにより、ポート設定が可能です。

  IRQNO   : IRQ番号
  IOADR   : I/Oアドレス

① IRQ番号
        0x1 ～ 0xF (IRQ1～IRQ15)

② I/O ｱﾄﾞﾚｽ
        0x0 ～ 0xFFFF
           

           例)   I/O=2f8h, IRQ=3, COM2  に設定する場合。

              IRQNO = 3  
              IOADR = 0x2f8

インストール方法は
        Fidmouse.iniを windowsのフォルダ、
        Fidmour.drvを  windows\systemのフォルダにコピー。

        windowsのフォルダのsystem.ini中の記述を
        mouse.drv = Fidmour.drv
        に変更して再起動します。




