****************************************************************************

     Readme.txt for Touch Panel Driver CD-ROM

     Copyright(C) 2002-2005 Fujitsu Component Ltd.  All rights reserved.

****************************************************************************

目次:

 1. CD-ROMの内容について

 2. ドライバモデルの詳細
  2-1 Serial インタフェースドライバ
  2-2 PS2 インタフェースドライバ
  2-3 USB インタフェースドライバ

----------------------------------------------------------------------------

 1. CD-ROMの内容について

    このCD-ROMは、タッチパネルドライバが収録されたCD-ROMです。
　　CD-ROMのフォルダ構成は、以下の通りです。


     DriverCD  ---  Serial  ---  Ser-0530  ---  V10L27
                |            |-  Ser-0505  ---  V13L00
                |            |-  Ser-0501  ---  V40L00
                |            |-  Ser-0531  ---  V10L16
                |            |-  Ser-0522  ---  V12L20
                |
                |-  Ps2  ------  PS2-0523  ---  V19L44
                |            |-  PS2-0524  ---  V19L44
                |            |-  PS2-0525  ---  V19L44
                |            |-  PS2-0534  ---  V10L11
                |            |-  PS2-0522  ---  V12L20
                |
                |-  Usb  ------  USB-0526  ---  V19L43
                             |-  USB-0527  ---  V19L43
                             |-  USB-0532  ---  V10L13
                             |-  USB-0535  ---  V10L10
                             |-  USB-0522  ---  V12L20

 
  
　"Serial", "Ps2", "Usb"フォルダ以下に、各インタフェース用のドライバが収録されています。
　例えば、Serialインタフェースのデバイスを使用する場合は、"Serial"フォルダ内のドライバを
　ご使用下さい。また、"Serial"以下の"Ser-0531"フォルダは、ドライバのモデルを表しています。
　ドライバは、デバイスの仕様やオペレーティングシステム(OS)で異なりますので、ご使用される　
　デバイス用のドライバをインストールして下さい。


  注意: 各モデルのフォルダ内に収録されているReadme.txtファイルはそれぞれのReadme.txtファイルが
        あるフォルダを基準にしてパスが記載されています。そのため、インストールする際にフォルダ、
        ファイル指定を行う場合は、そのReadme.txtファイルに記載されたパス名を本CDのパスに置き換
        えて指定してください。


 2. ドライバモデルの詳細

  2-1 Serial インタフェースドライバ

     Ser-0530\V10L27
     (model number NS01B-0559-0530) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
          Device   : N010-0559-V021,V031,V022,V032 (7wire,4wire,Non-PnP,PnP)
          OS       : Windows95,Windows98,WindowsMe,WindowsNT4,Windows2000,Windowsxp

　　　　CD-ROM挿入時に自動起動するインストーラ "RTPsetup.exe"の指示に従って
　　　　ドライバをインストールして下さい。
　　　　もしくは、このフォルダ内の"Setup.exe"を実行してドライバをインストール
　　　　して下さい。インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"Readme.txt"をご参照
　　　　下さい。


     Ser-0505\V13L00\DOS
     (model number NS01B-0559-0505) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
          Device   : N010-0559-V021,V031,V022,V032 (7wire,4wire,Non-PnP,PnP)
          OS       : MS-DOS

　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"Readme.txt"をご参照下さい。


     Ser-0501\V40L00\Win31
     (model number NS01B-0559-0501) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
          Device   : N010-0559-V021,V031,V022,V032 (7wire,4wire,Non-PnP,PnP)
          OS       : Windows3.1

　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"Readme.txt"をご参照下さい。


     Ser-0531\V10L16\WinCE
     (model number NS01B-0559-0531) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
          Device   : N010-0559-V021,V031,V022,V032 (7wire,4wire,Non-PnP,PnP)
          OS       : Windows CE 3.0/.Net/.Net4.1/.Net4.2/.Net5.0(x86)

　　　　このドライバは、x86で動作します。他のプラットフォームでは動作致しません。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"Readme.txt"をご参照下さい。


    Ser-0522\V12L20\Linux
     (model number NS01B-0559-0522) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : N010-0559-V021,-V022,-V031,-V032 
         LINUX Kernel Version : 2.2.14, 2.4.2, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.20, 2.4.22
         Xfree86 Version : 3.3.6, 4.0.3, 4.2.0, 4.3.0

　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"readme.txt"をご参照下さい。
        LinuxのSerial,PS2,USBのドライバは同じファイルを使用しています。


  2-2 PS2 インタフェースドライバ

     PS2-0523\V19L44
     (model number NS01B-0559-0523) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
          Device   : N010-0559-V043 (4wire Non-EEPROM)
          OS       : Windows98,WindowsMe,WindowsNT4,Windows2000,Windowsxp

　　　　デバイスを接続して、Windows標準のPS2マウスドライバをインストールして下さい。
　　　　その後で、CD-ROMをドライブに挿入して、自動起動するインストーラ "RTPsetup.exe"
　　　　の指示に従ってドライバをインストールして下さい。
　　　　もしくは、このフォルダ内の"TPSetup.exe"を実行してドライバをインストール
　　　　して下さい。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"WINPS2readme.txt"をご参照下さい。


     PS2-0524\V19L44
     (model number NS01B-0559-0524) 


　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : N010-0559-V051 (7wire EEPROM)
         OS       : Windows98,WindowsMe,WindowsNT4,Windows2000,Windowsxp

　　　　デバイスを接続して、Windows標準のPS2マウスドライバをインストールして下さい。
　　　　その後で、CD-ROMをドライブに挿入して、自動起動するインストーラ "RTPsetup.exe"
　　　　の指示に従ってドライバをインストールして下さい。
　　　　もしくは、このフォルダ内の"TPSetup.exe"を実行してドライバをインストール
　　　　して下さい。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"WINPS2readme.txt"をご参照下さい。


     PS2-0525\V19L44
     (model number NS01B-0559-0525) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : N010-0559-V051 (7wire Non-EEPROM)
         OS       : Windows98,WindowsMe,WindowsNT4,Windows2000,Windowsxp

　　　　デバイスを接続して、Windows標準のPS2マウスドライバをインストールして下さい。
　　　　その後で、CD-ROMをドライブに挿入して、自動起動するインストーラ "RTPsetup.exe"
　　　　の指示に従ってドライバをインストールして下さい。
　　　　もしくは、このフォルダ内の"TPSetup.exe"を実行してドライバをインストール
　　　　して下さい。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"WINPS2readme.txt"をご参照下さい。


　    PS2インタフェースドライバは、ドライバとマウス間の通信に加工処理を加えるＰＣでは
　　　使用できません。例えば、ドライバが発行したコマンドを、キーボードコントローラを
　　　経由してタッチパネルに通知する場合、コマンド変更やデータのビットマスク等の加工
　　　処理を行なうパソコンでは使用できません。


     PS2-0534\V10L11\WinCE41,PS2-0534\V10L11\WinCE42,PS2-0534\V10L11\WinCE50
     (model number NS01B-0559-0534

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
          Device   : N010-0559-V043,V051
          OS       : Windows CE .Net4.1/.Net4.2/.Net5.0(x86)

　　　　このドライバは、x86で動作します。他のプラットフォームでは動作致しません。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"Readme.txt"をご参照下さい。


    PS2-0522\V12L20\Linux
     (model number NS01B-0559-0522) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : N010-0559-V041,-V042,-V043,-V051 
         LINUX Kernel Version : 2.2.14, 2.4.2, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.20, 2.4.22
         Xfree86 Version : 3.3.6, 4.0.3, 4.2.0, 4.3.0

　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"readme.txt"をご参照下さい。
　　　　LinuxのSerial,PS2,USBのドライバは同じファイルを使用しています。


  2-3 USB インタフェースドライバ

     USB-0526\V19L43
     (model number NS01B-0559-0526) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : NC41120-0004 (4wire,Single Mode)
         OS       : Windows98,WindowsMe,Windows2000,Windowsxp

　　　　デバイスを接続して、Windows標準のHID互換マウスドライバをインストールして下さい。
　　　　その後で、CD-ROMをドライブに挿入して、自動起動するインストーラ "RTPsetup.exe"
　　　　の指示に従ってドライバをインストールして下さい。
　　　　もしくは、このフォルダ内の"TPSetup.exe"を実行してドライバをインストール
　　　　して下さい。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"WINUSBreadme.txt"をご参照下さい。


     USB-0527\V19L43
     (model number NS01B-0559-0527) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : NC41120-0015 (7wire,Single Mode)
         OS       : Windows98,WindowsMe,Windows2000,Windowsxp

　　　　デバイスを接続して、Windows標準のHID互換マウスドライバをインストールして下さい。
　　　　その後で、CD-ROMをドライブに挿入して、自動起動するインストーラ "RTPsetup.exe"
　　　　の指示に従ってドライバをインストールして下さい。
　　　　もしくは、このフォルダ内の"TPSetup.exe"を実行してドライバをインストール
　　　　して下さい。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"WINUSBreadme.txt"をご参照下さい。


     USB-0532\V10L13\WinCE
     (model number NS01B-0559-0532) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : NC41120-0004,-0015 (4wire,7wire)
         OS       : WindowsCE.Net4.1/.Net4.2/.Net5.0 (x86)

　　　　このドライバは、x86で動作します。他のプラットフォームでは動作致しません。
　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"Readme.txt"をご参照下さい。


     USB-0535\V10L10
     (model number NS01B-0559-0535) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : NC41120-0015 (7wire,Dual Mode)
         OS       : Windows2000,Windowsxp

　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"WINUSBreadme.txt"をご参照下さい。


    USB-0522\V12L20\Linux
     (model number NS01B-0559-0522) 

　　　　このドライバは、以下のデバイスとOS用です。 
         Device   : A1NC41120-0004
         LINUX Kernel Version : 2.4.2, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.20, 2.4.22
         Xfree86 Version : 4.0.3, 4.2.0, 4.3.0

　　　　インストール方法の詳細は、このフォルダ内の"readme.txt"をご参照下さい。
　　　　LinuxのSerial,PS2,USBのドライバは同じファイルを使用しています。

 