;************************************************************************************
;
;       僞僢僠僷僱儖僪儔僀僶愝掕曽朄 (MS-DOS梡)
;
;       All rights reserved, Copyright(C)
;       Fujitsu Takamisawa Component Ltd. 1995-2001
;************************************************************************************

侾丏僪儔僀僶偺婲摦曽朄

乮侾乯僞僢僠僷僱儖傪愙懕偟偰丄俹俠傪婲摦偟傑偡丅
乮俀乯僪儔僀僶柤偵壓婰偺僷儔儊乕僞傪晅偗偰幚峴偟傑偡丅
丂丂丂僷儔儊乕僞傪徣棯偟偨応崌偼丄僨僼僅儖僩偑桳岠偲側傝傑偡丅

丂丂丂僪儔僀僶柤 Ixx Pxxxx Bxx Fxxxx Dxx 亙VorSorX亜


    僷儔儊乕僞偺徻嵶
丂丂丂嘆 I(IRQ斣崋)
          0x1 乣 0xF (IRQ1乣IRQ15)
          僨僼僅儖僩丗I4 (IRQ4)

丂丂丂嘇 P(8250I/O儀乕僗傾僪儗僗)
丂        0x0 乣 0xFFFF (0x0 乣 0xFFFF)
          僨僼僅儖僩丗P3F8 (0x3F8)

丂丂丂嘊 B(儃乕儗乕僩)
          B96 (9600bps), B48 (4800bps), B24 (2400bps)
          僨僼僅儖僩丗B96 (9600bps)

丂丂丂嘋 F(Beep廃攇悢)
          F25 (37Hz) 乣 F7FFF (32767Hz)
          僨僼僅儖僩丗F3E8 (1000Hz)

丂丂丂嘍 D(Beep帪娫:抣*25msec)
          D1  (25ms) 乣 DFF (6375ms)
          僨僼僅儖僩丗D2 (50ms)

丂丂丂嘐 V,S,X(屌掕嵗昗宯)
          V (640亊480), S (800亊600), X (1024亊768)
          僨僼僅儖僩丗愝掕偝傟偨價僨僆儌乕僪偵懳偡傞嵗昗宯

丂丂婲摦椺乯medstd I4 P3F8 B96 S
  丂       (IRQ4,I/O傾僪儗僗3F8,儃摆澳9600bps,800亊600偺応崌)


俀丏曗惓僾儘僌儔儉偺婲摦曽朄

乮侾乯僞僢僠僷僱儖傪愙懕偟偰丄俹俠傪婲摦偟傑偡丅
乮俀乯曗惓僾儘僌儔儉柤偵壓婰偺僷儔儊乕僞傪晅偗偰幚峴偟傑偡丅
丂丂丂僾儘僌儔儉婲摦屻偼丄夋柺偺僈僀僟儞僗偵廬偭偰曗惓傪幚巤偟偰偔偩偝偄丅

丂丂丂曗惓僾儘僌儔儉柤 Ixx Pxxxx Bxx H  亙C or T亜 S


    僷儔儊乕僞偺徻嵶
丂丂丂嘆 I(IRQ斣崋)
          0x1 乣 0xF (IRQ1乣IRQ15)
          僨僼僅儖僩丗I4 (IRQ4)

丂丂丂嘇 P(8250I/O儀乕僗傾僪儗僗)
丂        0x0 乣 0xFFFF (0x0 乣 0xFFFF)
          僨僼僅儖僩丗P3F8 (0x3F8)

丂丂丂嘊 B(儃乕儗乕僩)
          B96 (9600bps), B48 (4800bps), B24 (2400bps)
          僨僼僅儖僩丗B96 (9600bps)

丂丂丂嘋 H(曗惓億僀儞僩悢)
          柍偟 (3*3= 9億僀儞僩),H (5*4= 20億僀儞僩)丂
          僨僼僅儖僩丗柍偟 (3*3= 9億僀儞僩)

丂丂丂嘍 C,T(曗惓/昤夋僥僗僩僷儔儊乕僞)
          柍偟 (曗惓偺屻丄昤夋僥僗僩傪峴偆), C (曗惓偺傒傪峴偆), T (昤夋僥僗僩偺傒傪峴偆)
          僨僼僅儖僩丗柍偟 (曗惓偺屻丄昤夋僥僗僩傪峴偆)

      嘐 S (夋柺儌乕僪)
          柍偟 (VGA), S (SVGA)
          僨僼僅儖僩丗柍偟 (VGA)

丂丂婲摦椺乯caldstd I4 P3F8 B96
             (IRQ4,I/O傾僪儗僗3F8,9600bps,9億僀儞僩,曗惓/昤夋僥僗僩,VGA偺応崌)
