DEUTSCH :

1. Kopieren Sie die Datei "gpstmc.dll" in das Radiaor-Haupt-Programmverzeichnis
   (i.d.R. C:\Programme\Radiator)

2. Kopieren Sie die Dateien "CarTFTFM.dll" und "plugins.ini" in das Unterverzeichnis "Plugins".

3. Passen Sie die Datei "C:\Programme\Radiator\Plugins\plugins.ini" mit einem
   Texteditor (z.b. Notepad) an. ["Port" ist der COM-Port des Radios. "Volume" ist die Lautstärke.]

4. Starten Sie Radiator und wechseln in das Setup-Menü. Dort können Sie das Modul "CarTFT FM" auswählen
   und weitere Einstellungen vornehmen.

-------------------------------------------------------

ENGLISH :

1. Copy the file "gpstmc.dll" into the radiator main directory
    (usually C:\program files\Radiator)

2. Copy the files "CarTFTFM.dll" and "plugins.ini" into the subdirectory "Plugins".

3. Open the file "C:\program files\Radiator\plugins.ini" with a texteditor
   (e.g. Notepad). ["Port" is the COM-Port of the radio.]

4. Now start Radiator and go to setup menu. There choose the "CarTFT FM" module.




(c) CarTFT.com