//********************************************************************************
// Revision No.         : D7520A09
// Build Date           : 01/23/2018
// ME Version           : 11.8.50.3434
// PCH                      : SLK-H
// GbE PHY              : Not used
// LAN Chip               : RealTek RTL8111E-VL (FW : 8168ELEF.CFG)
// GbE Option Rom Version : RealTek GBE ROM v2.45
// VBIOS Version       : 9.0.1046
// GOP Driver Version: 9.0.1056
// Audio Chip              : RealTek ALC662-VD
// SIO/EC                   : ITE 8519
// Source Control Label: 5.12_VEB_1ATQP042
// KABYLAKE MRC Version    : 2.0.0.6
// MB                 : For MiniPCIE MB deep sleep Disabled .
// System                 : M1000 Sku N/A .
// Checksum                 : 0xcf3d60a0
//********************************************************************************
// MicroCode revision & CPU Support List : 
//M36506E3_000000C2 (Intel(R) SkyLake Processor Q-0)
//M2A906E9_00000084 (Intel(R) KabyLake-S Processor B-0)
//********************************************************************************
1. Change ME Version to 11.8.50.3434
2. Change SATA siganl settings to cover 2nd source SATA signal port1.
3. upgrade code base to 5.12_VEB_1ATQP042 the same as M.2 SKU.
4. upgrade microcode for  Spectre and Meltdown